|  |  |
| --- | --- |
| **ok1** | **Конвейер охлаждающий ОК** предназначен для механизации процесса охлаждения глазированных кондитерских изделий на предприятиях пищевой промышленности.  |

**Принцип работы:**

Охлаждающий конвейер для линии глазирования составляется из секций. Каждая секция охлаждения представляет собой металлический каркас, обшитый сэндвич панелями, на котором размещаются остальные элементы установки. В процессе работы холодильный агрегат остужает до заданной температуры воздухоохладители, расположенный над лентой конвейера. Расположенные сверху вентиляторы продувают воздухоохладители в направлении ленты конвейера. Секции снабжены индивидуальным осушителем. Образовывающийся конденсат отводится наружу. В качестве холодильного агрегата в конвейерах серии ОК применяются среднетемпературные агрегаты TECUMSEH серии SP (R22) с использованием хладагента R-22 для первой секции и R404 для последующих. Привод конвейера приводится в движение частотно регулируемым мотор-редуктором. Основной пульт управления предназначен для подачи питания, запуска движения ленты, регулировки скорости движения ленты. Каждая секция снабжена индивидуальным пультом управления. Основным функционалом которого является: регулировка объёма подачи охлаждённого воздуха, задание требуемой температуры, мониторинг рабочей температуры, отображение параметров работы холодильного агрегата. Уровень заданной температуры охлаждающего конвейера достигается с помощью рециркуляции охлажденного воздуха.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технические характеристики** | **ОК-1-2** | **ОК-2-3** | **ОК-3-4** |
| Установленная мощность, кВт | 6 | 8 | 11 |
| Хладагент, R 22 (хладон 404), кг | 1,6 | 2,8 | 3,5 |
| Хладопроизводительность, ккал | 5000 | 7500 | 10000 |
| Производительность, кг/час | расчетная |
| Ширина конвейерной ленты, мм | 420 | 600 | 820 |
| Скорость движения ленты, м/мин | 0,5-5 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 6000х600х1550 | 8500х800х1550 | 11000х1000х1550 |
| Масса машины, кг | 320 | 480 | 680 |

**Стоимость оборудования:**

*Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Стоимость на условиях FCA Пенза** | **Рубли с НДС** |
| Конвейер охлаждающий ОК-1-2 | 796 000,00 |
| Конвейер охлаждающий ОК-2-3 | 1 515**000,00** |
| Конвейер охлаждающий ОК-3-4 | 1 796**000,00** |

**Доставка оборудования:**

На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

* DIMEX - www.dimex.ws
* Деловые Линии - www.dellin.ru
* ПЭК - www.pecom.ru
* GTD - www.gtdel.com

**Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.**

**По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39**

**По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99**